Szczecin dn. 23.09.2021r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SSW/08/08/2021/GB**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o.

ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin

NIP: 7010401218, REGON: 146944328, KRS: 0000483523

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ściany szczytowej hali S-120 na terenie Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” sp z o.o. w celu zamontowania bramy przemysłowej” przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Firmę Projektową J. Nawrocki z siedzibą przy ul. Mazurskiej 42/6, 70-424 Szczecini.

**III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Budynek S-120 to magazynowy jest częścią zespołu budynków produkcyjnych w rejonie nabrzeża "Wulkan". Obiekt parterowy niepodpiwniczony pokryty dachem płaskim. Główny układ konstrukcyjny stanowią poprzeczne układy słupowe z dachowymi dźwigarami kratowymi. Elementy nośne zaprojektowano i wykonano jako prefabrykowane. Stropodach wykonano z płyt panwiowych. Konstrukcja szkieletowa posadowiona pośrednio, na palach typu "Franki" za pośrednictwem ław żelbetowych.

Zakres robót:

1. Montaż stalowych elementów wzmacniających do istniejacych skrajnych słupów dla planowanego otworu słupów żelbetowych
2. Montaż stalowych elementów wzmacniających do istniejacego słupa podlegającego skróceniu.
3. Wykonanie podciągu żelbetowego w celu podparcia skracanego słupa.
4. Usuniecie elementów wypełniających ze światła powstałego otworu bramowego.
5. Usuniecie dolnej części słupa ściany szczytowej wchodzącego w światło powstałego otworu bramowego.
6. Uzupełnienie posadzki i wyrównanie nawierzchni w miejscu po rozebranej bramie w stopniu umożliwiajacym ruch kołowy przez bramę oraz doleganie bramy zgodnie z wytycznymi dostawcy bramy.

Konstrukcję ościeża bramy (słupy oraz dźwigar) należy wykonać w sposób umożliwiający zamocowanie bramy podnoszonej dwupowłokowej (np. Championdor NK2 double – 220) oraz jej poprawne działanie w okresie eksploatacji. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia odpowiednich wymiarów w świetle otworu: szerokości pomiędzy słupami, która wynosi 11530mm (tolerancja +10mm, -0mm), wysokości pomiędzy posadzką, a spodem dźwigara, która wynosi 8930mm (tolerancja +20mm, -20mm) oraz ugięć dźwigara, których maksymalna wartość wynosi L/500. Należy również zapewnić podparcie dla prowadnic bocznych bramy na całej wysokości słupów (co około 600mm), może wiązać się to z koniecznością dołożenia miejscowo np. kątowników stalowych. Przed wykonaniem prac należy skonsultować się z Dostawcą bramy co do sposobu mocowania prowadnic bocznych oraz belki górnej bramy

1. Odtworzenie okładzin i tynku wokół powstałego otworu.
2. Koordynacja montażu bramy przemysłowej. Dostawa i montaż bramy poza zakresem niniejszego postępowania.
3. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

**Uwaga**:

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany pn: „Przebudowa ściany szczytowej hali S-120 na tererenie Stoczni Szczecińskiej Wulkan w celu zamontowania bramy przemysłowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 673/21 pozwolenia na budowę z dnia 28.06.2021. Elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót.

1. Organizacja prac:
	1. Sposób prowadzenia robót nie może zakłócać prac wewnątrz hali poza pasem szerokości 3m od ściany szczytowej
	2. Prowadzone roboty nie mogą zkłócać pracy wewnątrz hali o konieczności wstrzymania produkcji hali należy poinformować Zamawiającego z 1 dniowym wyprzedzeniem
	3. Prace należy organizować w taki sposób by umożliwić załadunek elenentów suwnicą na samochody.
2. Zaleca się by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót budowlanych.
3. Obowiązki Wykonawcy, warunki prowadzenia robót:
	1. Przestrzeganie wymogów BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu prowadzenia robót,
	2. Zapewnienie stałego nadzoru technicznego nad prowadzonymi robotami w branży budowlanej (kierownik budowy) z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz pełnienie przez niego obowiązków zgodnie z Prawem budowlanym.
	3. Zorganizowanie, oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,
	4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
	5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia prac i zobowiązany jest do naprawy i pokrycia szkód w przypadku ich wystąpienia,
	6. Wszelkie zmiany w zakresie zmiany materiałów i technologii robót muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego,
	7. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentacji powykonawczej w skład której wchodzą: inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, oświadzczenie kierownika budowy o wykonaniu zgodnie z projektem. Dokumentację powykonawczą należy złożyć w 2 egzemplarzach (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna na nośniku elektronicznym - płyta DVD).
	8. Roboty budowlane wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i na jego koszt,
	9. Wszystkie materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz być zgodne z obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami,
	10. Materiał rozbiórkowy jest w całości własnością Wykonawcy robót i podlega wywiezieniu z terenu Stoczni i utylizacji potwierdzonej wymaganym dokumentem.
	11. W związku z realizacją prac w użytkowanym budynku Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przyległego terenu oraz drogi, bieżącego sprzątania.

**IV. OPIS KRYTERIUM WYBORU OFERTY**

Kryteriami wyboru oferty jest:

1. Oferowana cena brutto - waga 80%
2. Oferowany czas realizacji - waga 20%

**V. INFORMACJE O KRZYSTANIU Z PODWYKONAWCÓW**

Korzystanie z usług podwykonawców jest dozwolone.

**VI. GWARANCJA**

Na przeprowadzoną Przebudową ściany szczytowej hali S-120 na terenie Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” sp z o.o. przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji.

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**

Termin związania z ofertą wynosi: 60 dni.

**VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

Przewidywany termin wykonania robót 3 miesiące.

**VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

Oferta powinna:

* być opatrzona pieczątką firmową,
* posiadać datę sporządzenia,
* zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy robót, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer NIP,
* być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z jego reprezentacją,
* wskazywać okres związania ofertą,
* zawierać termin i miejsce realizacji umowy,

**IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferta powinna być złożona:

osobiście lub za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Stocznia Szczecińska „Wulkan” sp. z o.o., ul. Antosiewicza 1, 71-642 Szczecin

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@stoczniawulkan.pl

wraz z wymaganymi dokumentami.

1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA**

O wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu Zamawiający zawiadomi Dostawców pisemnie lub pocztą elektroniczną.

**XI. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela:

Grzegorz Bisek, tel.605 885 561, e-mail: gbisek@stoczniawulkan.pl

**XII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI**

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, dokumentów oraz materiałów, które zostały mu przekazane w związku z przygotowywaniem oferty albo realizacją umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskał w trakcie współpracy z Zamawiającym, a które ze swej istoty, celu lub funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku lub mogłyby narazić Zamawiającego na szkodę lub mogą stanowić tajemnicę służbową, czy handlową Zamawiającego. Wykonawca zwolniony jest z obowiązku zachowania w tajemnicy ww. informacji i danych, które w chwili ujawnienia były powszechnie znane, były znane Wykonawcy przed ujawnieniem i zostały przez niego uzyskane bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz informacje, które muszą zostać ujawnione ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy lub na żądanie uprawnionych organów.

**XIII. INNE**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. unieważnienia procedurę bez wyboru oferty, bez możliwości dochodzenia od niego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, bez podania przyczyn unieważnienia,
2. wydłużenia terminu składania ofert, bez możliwości dochodzenia od niego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.